stoorlagen stratigrafie: 
AAOP met dikte: 0.5 meter
stoorlagen lithologie: 
Klei/leem met dikte: 0.5 meter
Veen met dikte: 0.5 meter

stoorlagen slib bijmenging: 

Gebruikte slijtlaag boven stoorlaag van 0 meter
